1：读头连接微根转串口，微根转串口连接到串口联网模块，IP：192.168.1.156

2：主板连接微根转串口，微根转串口连接到串口联网模块，IP：192.168.1.158

串口联网模块网络接入交换机，设备绑定的目标IP是：192.168.1.129

3：lenel主板IP：192.168.1.100

4：算法服务器IP：192.168.1.33

5：工控机客户端IP：192.168.1.129

6：相机IP：192.168.1.151